**BILANCIA SKRÝVKY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY TRVALO ODNÍMANEJ (výmera do 1 000m2)**

Názov stavby (zámeru): Rodinný dom XXX, parcela č. XXX/XXX, k.ú. XXXX

Stavebník: Meno a priezvisko, Ulica číslo, PSČ Mesto

Spracovateľ bilancie: Meno a priezvisko (obvykle stavebník)

Výmera trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy: XXX,XX m2

Katastrálne územie: XXX

Parcelné číslo: XXX/XXX

Hrúbka humus. horizontu: 20 cm

Rozsah skrývky: XXX,XX m2

Navrhovaná hĺbka skrývky: 20 cm (10 cm ornica, 10 cm podornica)

Celkový objem skrývky: XXX m3

Vlastník alebo užívateľ: Meno a priezvisko (obvykle stavebník)

Umiestnenie – použitie skrývky: vlastník umiestni skrývku na vlastnom pozemku.

Technologický postup pri vykonaní skrývky:

Skrývka bude realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF. Najprv sa strojom zhrnie vrchná ornica o hrúbke cca 10 cm, ktorá sa uloží na pozemku stavebníka. Následne sa zhrnie aj druhá časť skrývky (10 cm podornice) a odvezie sa a uloží sa na tú časť pozemku stavebníka, na ktorej nebude prebiehať samotná výstavba RD. Po skončení výstavby rodinného domu sa skrývka odborne rozhrnie na pozemku v rámci sadových úprav.

V XXX dňa XX.XX.20XX

..............................................................

 podpis spracovateľa bilancie